Hier die Schablone um die Grundplatte nach zu bauen An den gestrichelten Linien wird das ganze gebogen Das ganze bei Bedarf noch lackieren
Die Schablone (Bild 1 und 2 unten)kann als Grafik gespeichert werden und dann mit Randlos drucken als 1:1 Vorlage gedruckt werden.
Es kann sein das einige mm weniger ausgedruckt werden deshalb noch die Maße vergleichen (ist aber nicht so schlimm wenn 1 mm fehlt).
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Hier einige Maße zur Kontrolle der Schablone
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So ist die fertige Grundplatte mit dem Verstärker montiert
Die Verkabelung ist auch schon fertig. Das schwarze Kabel wo nach ober weg geht ist nur für die Programmierung der Endstufe (ein USB Kabel auf USBMini-B) und kommt danach wieder weg)
Der Stromanschluss mit passendem Querschnitt und einer Sicherung in der Plusleitung kurz nach dem Batteriepol wird hier nicht beschrieben und sollte klar sein.
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Und passt perfekt hinter die Verkleidung
[image: image5.jpg]





