Originalstecker vom BMW Verstärkers
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Steckerbelegung des Originalstecker
Farben nach DIN 47002
https://de.wikipedia.org/wiki/Farb-Kurzzeichen
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Für den Bau einer DAB Antenne habe ich die Anleitung unten aus YouTube genommen und mit einem RG 58 Koaxkabel realisiert Eine Erklärung dazu und ab 18:00 min der Bau der Antenne auf YouTube (link unten)
Man nimmt ein Koaxkabel mantelt es 37,5 cm (Lambda/4) ab und schlägt die Abschirmung zur hälfte nach hinten ist dann
56,25 cm lang insgesamt
mit der Zuführungslänge ab Autoradio wird ein circa 2m langes Koaxkabel benötigt
· https://www.youtube.com/watch?v=Wto6qTfQLE4
Ich habe ein Alpine Radio (CDE-205DAB) verbaut und dieses hat ein SMB Stecker für eine DAB Antenne.
Ich habe dazu eine eigene DAB Antenne gebastelt und eine passende SMB Buches vebaut.Die Buchse habe ich hier gekauft: https://www.mauritz.de/de/steckverbinder/smb-serie/smb-buchsen/smb-kabelbuchse-rg-58-crimp
und dazu die Anleitung zur Montage auf den nächsten Seiten
[image: image3.jpg]SMB Buchse fiir RG 58 zum crimpen

e o Mittelkontakt
Y

Hauptkdrper
Schrumpfschlauch

a 3mm

c 11 mm






















Abisolierungsmaße und Reihenfolge der Montage
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4. Hauptkdrper aufstecken und Hillse iiber das Geflecht und
Hauptkdrper schieben
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Antennenführung der selbst gebastelten DAB Antenne
Einfach von unten bei der A-Säule (Handschuhfach muss ausgebaut werden) nach oben Fensterecke durchführen und dann zwischen Fenster und Armaturenbrett schieben, so das es nicht mehr sichtbar ist.
Die Verlegung ist grün dargestellt
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‘Thank you and congrstutions! You have purchssecd on o th inest subwoofers vaiabl n s respeciive price ciass. T AXTON
ATW subwocferwilgue you gret bass perormance and rue audophde sound qualty.To maximize the performance of your sub.
111 recommende t olow the enciosue suggestons iven i ths manual for ome reason, he provided systmienclosure data
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KEY FEATURES ATW WOOFERS CABINET CONSTRUCTION & DAMPING
= 5% /8" BACK VENTED STEEL BASKET For best resul. use 18 mim o 22 mm WIOF o brh plywood
= 120 MM HIGH EFFICIENT SINGLE MAGNET tobuildhe eniosure. Al enclosure volumes gven ara precise
= HIGH STRENGTH FIBERGLASSIFOAMPAPER CONE infemal chamber volumes, where dspiacement o Gier and
LONG-THROW GONEX™ SPIDER por) have e included already.
= LONG.LASTING RUBBER SURROUND Exch enciosure, nomatir wha tuing principe,needs nfernal
= TSL VOICE COIL FORMER damping: The esled and pored cabinets shold be ined out
= 15" COPPER WIRE DOUBLE VOICE COIL. intemaly wih“aggeraie PU-foam.
HYPER EXTENDED CENTER POLE
= WOVEN TINSEL WIRES

= RUBBER MAGNET BOT
2 GOLD PLATED TERMINAL

TECHNICAL SPECIFICAT ATWiG ATW20
Usabe Frequency Response. o540 He 55-30 bz
Coninuous Power Fanding 75 WS 75 wavs
Peak Paner fanding 750 Wemax 0 Wmax
Nomina Impedance 2x2_ohms 252 ohme
Vce Got Dimeter 3 % o
= ER) B
Wouring Diametr 145 e o o
Mouning Deptn 70 80 o
THIELE-SMALL PARAMETERS

Free-Ar Rezonance =) EAN EERT
DC Restance el 45 oms 4 ohme
Eieciioa Damping =) 083 =3
Wechanzal Dampng [e) 025 £

[Toal Danging ) 03t 03
Equvaent Voome of Complance__(Vas) 75 e 2140 faer
Moving Mass ncl A Lozd (hams) 24 5750 o
Elecricaty Limted Cone Excursion_(Xmax ) 87 mm 07 o
Efecive Cone Surtace sa) 1388 e 2128 e
RECOMMENDED ENCLOSURES

SEALED ENCLOSURE

ntemal Volume 1 [
PORTED ENCLOSURE

ntemal Volume w1 )

Port Dametrangtn TxTem—2oem Tx7om-Tram




Subwoofer :
Hier der Einbau eines anderen Subwoofer. Ich habe hier einen AXTON ATW16 genommen aus verschiedenen Gründen z.B. Doppelschwingspule und an Originalplatz Verbau bar
Leider konnte aus Platzgründen kein richtiges Gehäuse gebaut werden, aber ich habe jetzt Tiefe Töne im Z3, die ich mit dem Original Subwoofer nicht gehabt habe. Ein richtiger Tief Bass ist unter diesen Voraussetzungen (Lautsprechergröße und kein Gehäuse usw.) nicht möglich. Aber für mich ist es OK !!
























































Testbericht dazu
Car & Hifi 3/2020
und
https://www.hifitest.de/test/in-car-subwoofer-chassis/axton-atw16-axton-atw20-19421
Subwoofer Stecker gibt es bei https://www.csp-deutschland.de/ im Shop https://www.autoelektrik24.de/ und heißt
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Reparatursatz Stecker Stift Set 4-pol BMW 1 378.132 Porsche 999.652.758.40
Der Stecker passt nicht zu 100%
Hier die Änderung am Stecker
Weiß ist der Original Stecker vom BMW Subwoofer und schwarz der neu gekauften Stecker Es muss die eine Ecke entfernt werden beim schwarzen Stecker z.B. mit Lötkolben
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