Bauplan für die Subwoofer Befestigung
Es wurde eine Multiplexplatte mit 18 mm genommen (es geht auch was anderes) von Vorne
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Der Alublechstreifen ist für oben quer (kein magnetisches Material verwenden, wegen Lautsprechermagnet) zur Befestigung im Auto
und Gehäuse von der Seite
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Durchmesser 5mm

circa 10 mm Bohrloch
von jeder Seite,
dort Bohrmitte
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‘Seitenansicht |
5,0cm iwird 2x bendtigt |
Durchmesser 14,5 cm ; 3










































Bilder dazu
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Bilder mit ATW 16
[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]










































