C&P Car Tuning

Einbauhinweise / Tipps

Funkfernbedienung für ZV

Der Einbau ist relativ einfach, es sollte aber schon jemand dabei sein der ein wenig Ahnung davon hat die Kabel anzuklemmen, bzw. schon mal ein Autoradio oder selbst Boxen installiert haben.

Bei den meisten Fahrzeugen werden nur 4 Kabel anzuschließen sein. Plus. Minus, Tür AUF und Tür ZU.

Die anderen Kabel werden benötigt wenn man die Stellmotoren der ZV direkt ansteuern möchte. Wird nur benötigt falls man keine ZV hat und mit dieser FB die

Motoren ansteuern muss. Bei fast allen schon fertig integrierten ZV (auch nachgerüstete) ist der Anschluß mit diesen 4 Kabeln zu erledigen.

Es wird eine Dauer-Stromversorgung 12V benötigt, die ist aberja kein Problem, irgendwo ist wohl + und -. (Rotes Kabel=Plus, Schwarzes Kabel=Minus)

Dann muss man an der Steuereinheit der ZV die 2 richtigen Kabel suchen .....

Am besten jemand steht an der Tür -und dreht -den Schlüssel, z. B. erst nach Links zum öffnen, derweil sucht man mit einem

Durchgangsprüfer/Messgerät das Kabel an der ZV Steuereinheit welches ein Signal abgibt.

Das gleiche dann mit Schlüsseldrehung Rechts, Tür schließen.

An diesen beiden gefundenen Kabeln werden dann einmal das Blaue Kabel und an der anderen Strippe das Grüne Kabel angeschlossen (z.B. mit Kabelschnellverbindern) Welches wo befestigt wird ist egal!

Es gibt einige Fahrzeuge deren Zentralverriegelungen mit Minus (Masse) geschaltet werden. Dazu müsste man dann statt dem blauen und dem grünen Kabel ein weißes und ein braunes Kabel anschließen.

Das war's schon!
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