Z3 Hi-Fi Soundupgrade
Inhaltsverzeichnis:
Teil 1 
Seite: 2 Was wurde eingebaut 
Seite: 3 Warum diese Konfiguration
Teil 2
Seite: 1 + 2 Bauplan Grundplatte für Verstärker 
Teil 3
Seite: 2 Steckerbelegung BMW Verstärkers 
Seite: 3 Bauanleitung DAB Antenne
Seite: 4 Bezugsquelle SMB Buchse 
Seite: 5 Montage SMB Buchse
 Seite: 9 Bezugsquelle Stecker für Subwoofer 
Seite: 10 Montagehinweis für Subwoofer Stecker 
Teil 4
Seite: 1 + 2 Bauplan Subwoofer Halterung

hier wurde ein ALPINE CDE-205DAB Radio mit einem Match PP 82 DSP Verstärker und einem Subwoofer AXTON ATW 16 verbaut. Es kann natürlich auch ein anderes Radio, Verstärker, Subwoofer verbaut werden. Gründe für dieses Radio sind z.B. abnehmbares Bedienteil, CD Laufwerk
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Ausgangslage ist ein BMW Z3 FL BJ 2002
Ich habe das Hi-Fi System Ausstattungsoptionsnummer 676 im Z3 mit einem 10 Kanal Verstärker und 10 Lautsprechern.
Da es für die Klangqualität erforderlich ist die Reihenfolge zu beachten wie das Signal verarbeitet wird, kann nur wenn von Anfang an ein gutes Signal vorhanden ist und dieses durch entsprechende Bauteile nicht an Qualität verliert am Ende auch was gutes aus den Lautsprechern heraus kommen.

Also bei einem schlechten Radio kann mit gutem Verstärker und Lautsprecher trotzdem nicht viel erwartet werden, oder schlechter Endstufe.
Deshalb bin ich kein Befürworter von schnell mal die Lautsprecher wechseln. Das sollte zum Schluss kommen. Die Originallautsprecher sind (wenn nicht defekt) eigentlich gar nicht so schlecht. Der Subwoofer ist natürlich ein extra Thema, aber bei 10cm Durchmesser und der Technik von vor 30 Jahren kann hier nichts an tiefen Tönen kommen. Gerade im Subwoofer Bereich Auto hat sich sehr viel entwickelt.

Jetzt habe ich mir überlegt mit was für einer Endstufe ich den Originalen Verstärker ersetzen könnte. Das Original hat laut Prospekt 190 Watt, also 19 Watt pro Kanal. Das ist natürlich nicht viel.

Ich habe dann das Video in YouTube angesehen auf Seite 4
und da ich schon einmal von dem Match UP7 Verstärker gehört habe (Upgrade für andere BMW Modelle), wollte ich das so ähnlich machen. Der Preis von circa 1000.- Euro für das ganze war mir dann doch zu viel.

Also selber machen war angesagt. Im Netz bin ich an eine gebrauchte Match PP 82DSP gut dran gekommen (ein viertel vom Preis der Match UP 7)
Die Endstufe ist mit 8x55 Watt an 4 Ohm bzw. 8x70 Watt an 2 Ohm (also 2 Ohm stabil) meiner Meinung nach ausreichend und durch DSP und Signal Ausgang für weiteren Verstärker auch zukunftsfähig.

Da nur 8 Kanal habe ich die Mitteltöner und Hochtöner in der Tür zusammen auf je einen Ausgangskanal geschaltet (geht da Endstufe 2 Ohm stabil).
Der Verstärker ist voll programmierbar mit einem Softwaretool DSP PC-Tool (bei Audiotec Fischer unten der Link) einem PC und entsprechendem Kabel (USB auf USB Mini-B)

Es sind auch andere Konfigurationen der Lautsprecher möglich.
Oder man nimmt die vier Ausgänge des Radio (z.B. Hochton und hintere Lautsprecher) und zusätzlich eine andere Endstufe. Es gibt mittlerweile sehr gute kleine Endstufen von z.B. Match,Helix,Eton Mini

Ich schreibe nur wie ich es gemacht habe.
Ich habe die Anlage auch nicht eingemessen mit Messmikrofon, sondern nur nach meinem Gehör/Geschmack.
https://www.audiotec-fischer.de/en/tools/dsp-pc-tool-5/

Wie bin ich auf die Idee mit gerade diesem Verstärker Match PP 82 DSP gekommen. Das BMW „Hi-Fi-System“ hat die Ausstattungsoptionsnummer 676
Als Upgrade Idee auf YouTube (siehe unten) ist eine MATCH UP7 Z3-DSP 7-Kanal Upgrade Verstärker für BMW Z3 mit Soundsystem 989,00 € *
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Hier Bsp. aus dem PC Tool
Bild eins Zuordnung der Eingangs- zu den Ausgangskanälen Bild zwei Frequenzen einstellen
Es können auch die Laufzeiten eingestellt werden, damit z.B. die Lautsprecher aus dem Fußraum nach oben kommen klanglich
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Austausch des Verstärkers mit anfertigen einer Grundplatte so sitzt der Original Verstärker
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Hier die Grundplatte vom Originalverstärker und mit Tape wie der Verstärker von den Maßen dran war
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Hier die angerfertigte Grundplatte




https://� HYPERLINK "http://www.youtube.com/watch?v=NGOtzt9v8vI"��www.youtube.com/watch?v=NGOtzt9v8vI�








